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Reja:

1. Quyoshdan himoya qiluvchi vositalar haqida tushunchalar. 
2. Quyoshdan himoya vositalarining an'anaviy turlari 


   


Ma'ruzaning maqsadi – oynani soya qilish moslamalari bilan tanishish. 
Quyoshdan himoya qiluvchi vositalar. Binolarning haddan tashqari qizishi bilan kurashishning yuqoridagi usullariga qo'shimcha ravishda, quyoshdan himoya qiluvchi qurilmalar ma'lum (2.1-rasm). Deraza teshiklari va devorlarini soya qilish, ular quyosh nurlari oqimini binolarga sezilarli darajada kamaytiradi. Bundan tashqari, ular havo almashinuvi moslamalarini loyihalash va ishlatish xarajatlarini kamaytiradi. 
Biroq, quyoshdan himoya qiluvchi vositalar binolardagi havo almashinuvi sharoitlarini yomonlashtirmasligi kerak. Ular engil, qulay va ishonchli ishlashi, tejamkor bo'lishi va qishda yorug'lik teshiklarining minimal soyasini yaratishi kerak. 
Quyoshdan himoya qilish moslamalari binoning elementi bo'lgan doimiy va binolarni ishlatish vaqtida tartibga solinadigan vaqtinchalik bo'linadi. Konfiguratsiya gorizontal, vertikal, eğimli va birlashtirilganni ajratib turadi. 
Quyoshdan himoya vositalarining turi binoning maqsadi, hududning tabiiy xususiyatlari, yo'nalishi, teshiklarning shakli va o'lchamlari, ish rejimi va texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarni hisobga olgan holda tanlanadi. Eng keng tarqalgani soyabonlar, panjaralar, markizlardir. Soyabonlar asosan janubiy fasadlarni soya qilish uchun ishlatiladi. Ular gorizontal va qiya bo'lishi mumkin (2.1-rasm, a-v). 
Temir-beton plitalardan, asbest-sement plitalaridan, yog'och reykalardan va boshqalardan soyabonlar ishlab chiqariladi.Ular oddiy tuzilishga ega, yorug'likni biroz kamaytiradi, xonalarning shamollashini yomonlashtirmaydi, lekin xonani quyoshning nurlaridan himoya qilmaydi. 
Jalyuzlar - teshiklarning har qanday yo'nalishida xonani quyosh nurlanishidan yaxshi himoya qiladigan gorizontal quyoshdan himoya qilish moslamalari. Panjaralar sobit va harakatlanuvchi qovurg'alar bilan bo'lishi mumkin. Ular yorug'lik teshigining qalinligida (2.1-rasm d-e), uning yonida va ochilishdan kengaytma bilan o'rnatiladi. Panjaralar yog'och, metall va plastmassadan tayyorlangan. Ular xonalarda tabiiy yorug'likni sezilarli darajada kamaytiradi. 
Shimoli-g'arbiy va shimoli-sharqiy yo'nalishdagi yorug'lik teshiklarini soya qilish uchun qattiq plitalardan yasalgan vertikal qovurg'alar ishlatiladi (2.1-rasm, g). Vertikal qovurg'alar past quyoshning qiyshiq nurlarining binolarga kirishiga yo'l qo'ymaydi, lekin quyosh baland bo'lganda nurlardan himoya qilmaydi. 
Har qanday yo'nalishdagi ko'p qavatli binolarning fasadlarida yorug'lik teshiklarini o'rnatadigan vertikal va gorizontal plitalardan iborat kombinatsiyalangan (quti shaklidagi) quyoshdan himoya qiluvchi qurilmalar qo'llaniladi (2.1-rasm). Quti tizimi xonani to'g'ridan-to'g'ri va qiya quyosh nurlaridan yaxshi himoya qiladi. Biroq, o'rnatish qimmat va vaqt talab etadi. 



2.1.rasm Binolarning quyosh himoya qurilmalarining turlari: а – qattiq taxtadan yasalgan gorizontal soyabon, б – bundan tashqari, panjara, в – yelimli qattiq soyabon, г – yorug'lik teshigi qalinligida joylashgan panjaralar,д – ochilish yaqinidagi panjara, е – yorug'lik teshigi tomonidagi panjaralar, ж – vertikal qovurg'alar, з – gorizontal panjaralar bilan birgalikda vertikal qovurg'alar va - estrodiol (quti shaklida),к – quyoshdan himoya panellari, л – xuddi shunday, markiz. 
Markizlar – tentni quyoshdan himoya qilish moslamalari (ayvonlar), metall ramka ustiga tortiladi (2.l-rasm, л). 
Soya moslamalarining o'lchamlari va moyilligi qurilish maydonchasining geografik kengligiga va ufqning yon tomonlaridagi yorug'lik teshiklarining yo'nalishiga qarab belgilanadi. Barcha turdagi quyoshdan himoya vositalarini oq rangga bo'yash tavsiya etiladi. Statsionar oynali soya qilish moslamalarini (QHM) asosiy turlari 2.1-jadvalda keltirilgan. 
2.1-jadval Statsionar oynani soya qilish moslamalari 
Statsionar gorizontal quyoshdan himoya qiluvchi qurilmalar arxitekturada eng ko’p qo’llanilmoqda. Ushbu turdagi eng oddiy QHM – tekis gorizontal konsol plastinka shaklida soyabon. Shu bilan birga, sezilarli o'z vazni va issiqlik sig'imi, shuningdek, isitiladigan havoning binoning fasadi bo'ylab erkin harakatlanishiga to'sqinlik qilish, hatto soyabon xonalarni to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlaridan himoya qilsa ham, qo'shni xonalarning haddan tashqari qizib ketishiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, u xonaning yoritilishini sezilarli darajada kamaytiradi. Ushbu kamchiliklar asosan qattiq bo'lganlar o'rniga panjarali soyabonlar yordamida yo'q qilinadi.

Panjarali soyabon lamellarning bir xil va notekis tartibiga ega bo'lishi mumkin. Agar lamellar fasadga parallel bo'lsa, u holda devor tekisligidan uzoqlashganda ular orasidagi masofaning oshishi, shuningdek, vertikal lamellar o'rniga qiyalikdan foydalanish materiallarni ma'lum darajada tejash imkonini beradi. Lamellalar fasadga parallel ravishda joylashtirilmasligi mumkin, unga burchak ostida hisoblash yo'li bilan aniqlanadi. Bu QHM narxini ham kamaytirishi mumkin. 
Quyoshning past nurlaridan himoyalanganda soyabonning haddan tashqari ko'tarilishini kamaytirish uchun qiya soyabondan foydalaning (gorizontal o'rniga) yoki deraza ustidagi bitta soyabon o'rniga deraza balandligi bo'ylab joylashgan bir nechtasini joylashtiring. Ular qattiq yoki panjara bo'lishi mumkin. Xuddi shu maqsadda, soyabon panjarali suspenziya yoki plitadan va binoning tashqi devoridan uzoqda o'rnatilgan ekran bilan to'ldirilishi mumkin. 
Soyabonlar o'rniga gorizontal yoki qiya lamelli panjaralardan foydalanish mumkin. Qiya lamelli panjaralar ma'lum afzalliklarga ega - ular kamroq material talab qiladi va kamroq qor, kir va chang to'playdi. 
Shisha, kvarts, ftorit va boshqa materiallardan aks ettiruvchi prizmalar shaklida jaluzili lamellar ishlab chiqarish mumkin.Bunda belgilangan burchak doirasida ularga tushayotgan yorug'lik nurlarining prizmalari orqali to'liq ichki aks ettirish ta'siridan foydalaniladi. Prizmaga kirgan yorug'lik nuri bir yoki bir nechta ichki ko'zgularni boshdan kechiradi va keyin prizmadan chiqadi. Prizmaning geometriyasini va uning jalyuzi moyilligini tanlashingiz mumkin, shunda u faqat quyoshning noqulay nurlarini tashqi tomonga qaytaradi va foydali nurlarni kiritadi. Biroq, bu holda xonaga o'tadigan oq nurning spektral parchalanishi sodir bo'lishi mumkin. 
Yana bir yechim - yozda tashqariga, qishda esa ichkariga quyosh nurlanishini aks ettiruvchi oyna profillari ko'rinishidagi lamellarini ishlab chiqarish. Odatda bunday jalyuzilar shisha oynalar orasiga joylashtiriladi. 
Oxirgi ikkita quyoshdan himoya qilish tizimining kamchiliklari: hisoblash va ishlab chiqarishning murakkabligi; derazadan ko'rishning sezilarli darajada pasayishi; yuqori narx; ufq ostidagi ob'ektlarga qarashda singan yoki aks ettirilgan quyosh nurlarining ko’zga ta'siri. 
Kam qavatli qurilishda bargli daraxtlarning fasadsidan ma'lum masofada ekish bilan birgalikda gorizontal QHM dan foydalanish juda samarali. Bunday holda, yozda, quyosh past bo'lganda, uning nurlari daraxtlarni o'tkazmaydi, quyosh baland bo'lganda esa QHM. Qishda, quyoshning past nurlari barglarini to'kib tashlagan daraxtlar orqali binolarga erkin o'tadi. 
Statsionar vertikal quyoshdan himoya qilish moslamalari fasad tekisligiga katta bo’lmagan burchak ostida tushadigan quyoshning past nurlaridan himoya qilishda samarali. 
Vertikal statsionar QHM ning eng keng tarqalgan turi - fasadga perpendikulyar oynalar orasidagi devorlarda joylashgan vertikal ekranlar. Ba'zi hollarda, fasadga burchak ostida joylashgan vertikal ekranlar quyoshdan yaxshiroq himoyalanishi mumkin. Bunday holda, ular egilgan tomondan xonalarga ko'proq quyosh nuri tushishi mumkin. 
Fasad va binolarni yaxshiroq ventilyatsiya qilishni ta'minlash uchun yoppa ekranlar o'rniga panjarali ekranlardan foydalanish mumkin. Lamelli panjaralar fasadga parallel yoki unga burchak ostida joylashgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi holda, quyosh nurlari QHM tomonidan faqat fasadning bir tomonida amalda himoyalanganligini ta'minlash mumkin. Panjara ekranlari yoppa ekranlarga qaraganda yuqori yorug'lik o'tkazuvchanligiga ega. 
Agar derazalar orasidagi bo'linmalarga o'rnatilgan ekranlar fasad tekisligiga nisbatan oqilona ofsetlari bilan istalgan quyoshdan himoyani ta'minlamasa, u holda fasadga perpendikulyar yoki unga burchak ostida joylashgan vertikal patli jalyuzidan foydalanish mumkin. 
Gorizontal va vertikal elementlardan tashkil topgan statsionar turdagi quyoshdan himoya qiluvchi kombinatsiyalangan qurilmalar eng katta himoya xususiyatlariga ega. Bunday echimlar konstruktiv ma'noda ham oqilona, ​​chunki vertikal elementlar ko'p hollarda gorizontal elementlar uchun tayanch bo'lib xizmat qiladi. 
Ushbu turdagi eng oddiy QHM vertikal ekranlarga asoslangan gorizontal soyabonlardir. Soyabonning haddan tashqari ko'tarilishini kamaytirish uchun ba'zan uni qiya qilish tavsiya etiladi. Bundan tashqari, soyabonlarni bir necha qatlamlarda joylashtirish mumkin. Vertikal ekranlar fasadga perpendikulyar yoki unga burchak ostida joylashtirilishi mumkin. Barcha holatlarda havo aylanishini ta'minlash uchun binoning devoridan bir oz masofada uzluksiz kanoplarni qilish tavsiya etiladi. 
Ko'rib chiqilayotgan turdagi QHM ba'zan vertikal ekranlar va vertikal soyabonlar shaklida ham amalga oshiriladi. Ushbu yechim samarasiz. 
Yoppa soyabonlarning muhim kamchiliklari bor - ular kirlanadi, chang va qorni to'playdi. Shuning uchun ular ko'pincha panjarali qilingan. 
Qoida tariqasida, ko'plab chuqurchali quyosh panjaralari bino fasadsining butun tekisligini qoplaydi, bu nafaqat derazalarni, balki devorning ko'r qismlarini ham quyoshdan himoya qiladi. Binoning fasad devori bo'ylab isitiladigan havoning pastdan yuqoriga harakatlanishini ta'minlash uchun panjara fasad tekisligidan bir oz masofada o'rnatilishi kerak. Fasadga perpendikulyar joylashgan chiziqli elementlar yordamida alohida nuqtalarda biriktiriladi. Panjara naqshli oddiy yoki murakkab bo'lishi mumkin, binoga shaxsiy ko’rinish beradi. Har holda, uni maxsus hisoblash kerak. 
Quyosh qoplamalari QHM ning eng qiziqarli turlaridan biridir. Ularning dizayni quyidagi g'oyaga asoslanadi: 
tashqi tomondan yorug'lik teshigi osmonni to'liq qoplaydigan shaffof bo'lmagan sirt bilan qoplangan; 
prognoz qilingan quyoshdan himoya qilish uchun qo'yilgan vazifalarga asoslanib, yorug'lik ochilishini himoya qilish kerak bo'lgan osmonning bir qismi aniqlanadi; 
ushbu qismning chegarasi va yorug'lik teshigining konturi orqali nurlar yo'naltiriladi, ular soyali sirt bilan kesishganda, yorug'lik ochilishini quyosh nurlaridan himoya qilish uchun zarur bo'lgan ushbu sirtdagi maydonni aniqlaydi; 
sirtning qolgan qismi olib tashlanadi. 
Shu tarzda olingan QHM yorug'lik teshigini quyoshdan himoya qilishni ta'minlash uchun zarur bo'lgan minimaldir, ya'ni yorug'lik teshigi orqali eng ko'p foydali yorug'likni o'tkazadi. 
Quyoshdan himoya qiluvchi korpusning ko'rinishi shaffof bo'lmagan sirtning tanlangan boshlang'ich shakliga, yorug'lik ochilishining yo'nalishi va uning shakliga va quyoshdan himoya qilish uchun berilgan vazifalarga bog'liq bo'ladi. Ushbu turdagi QHM issiqlik tuzog'iga aylanmasligi uchun uning yuqori qismida iliq havoni olib tashlash, uni nozik past issiqlik materialidan yasash, ochiq ranglarda bo'yash uchun shamollatish teshiklarini ta'minlash kerak. Bundan tashqari, qushlarning uyasini oldini olish choralarini ko'rish kerak. 
2-ma'ruza uchun nazorat savollari
1. Quyoshdan himoya qiluvchi vositalar qanday turlarga bo'linadi?
2. Ular shimoli-g'arbiy va shimoli-sharqdan yorug'lik teshiklarini soya qilish uchun ishlatiladimi? 
3. Ular har qanday yo'nalishdagi fasadlarda ko'p qavatli binolarda qo'llaniladimi? 
4. Jalyuzlar qachon ishlatiladi? 
5. Ayvonlar qachon ishlatiladi? 
6. Vertikal qovurg'alar qachon ishlatiladi? 
7. G’ovak qolipli quyosh soyasi qachon ishlatiladi? 
8. Vizorlarning turlari? 
9. Vertikal statsionar QHM eng keng tarqalgan turlari hisoblanadi? 
10. Panjara nima va undan foydalanish?
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