MAVZU: STABILITRONLAR VA UNING XUSUSIYATLARI
Darsning maqsadi:
Ta’limiy: - o’quvchilarga stabilitronlar to’g’risida ma’lumot berish; - o’lchamlarini aniqlash usuli bilan tanishtirish.
Tarbiyaviy:  O’z-o’zini anglash salohiyatini shakllantirish.
 Rivojlantiruvchi:   Mantiqiy tafakkur qila olish qobiliyatini oshirish.
Tayanch kompitensiyalar: Axborot bilan ishlash kompetensiyasi: turli axborot manbalaridan  kerakli ma’lumotlarni mustaqil ravishda izlab topa olishi va ulardan foydalanish, axborot xavfsizligi qoidalarini bilish va rioya qila olish.
O‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasi: o‘zlashtirgan bilimlariga tayangan holda mustaqil ravishda o‘zining fizik bilimlarini rivojlantirish, turli didaktik topshiriqlarni bajara olish, o‘z xattiharakatini muqobil baholay olish.
[bookmark: _GoBack]DTS talabi:  stabilitronlar tashkil topganligi, ularning o’zaro ta’sirda bo’lishi  hamda ular haqida tasavvurga ega bo’lishi.
Dars turi: Yangi bilim berish.
Dars usullari: Binar, mustaqil ish, guruhda ish,Og’zaki so’rov. Yo’naltiruvchi savollar.Darslik bilan ishlash.
Dars materiallari:  1. Fizika darsligi va multimediya darslik. Kompyuter.. CD disk.
2. Molekulalar modellari va ularning rasmi tushirilgan plakatlar. 3. Doska, bo’r.
Darsning borishi:
1. Tashkiliy qism.
O’quvchilarga. Stabilitronlar kuchkisimon yorib utish xodisasiga asoslanib ishlashii haqida ma’lumotlar  berish.  
2. O’tilganlarni takrorlash uchun savol-javoblar  qilinadi.
3. Yangi mavzuning bayoni.
Stabilitronlar kuchkisimon yorib utish xodisasiga asoslanib ishlaydi. Uning ishlash printsipi quyidagicha: 



stabilitronga quyilgan teskari yunalishdagi kuchlanish orttirib borilsa, dioddan utadigan teskari tok miqdori juda kichik bulganligidan, sxemaning chiqishidagi kuchlanish ham ortib boradi. 
Kuchlanish miqdori kuchkisimon yorib utish miqdoriga yetganda, dioddan utayotgan tok keskin ortib ketadi. Chikish kuchlanishi biroz kamayadi. Kirish kuchlanishining bundan keyingi ortishi stabilitron orqali utuvchi tokni oshirishga sarflanadi va chikish kuchlanishi deyarli o‘zga rmaydi. Bu oralikka tugri kelgan chikish kuchlanishi, stabilitronning stabilizatsiyalash kuchlanishi deb yuritiladi.
Asosiy parametrlariga stabilizatsiyalash kuchlanishi Ucт, ctabilizatsiyalash toki Iст, ctabilizatsiyalash tokiga tugri kelgan differentsial qarshiligi Rст kiradi. 

Sinfga quyidagicha savol tashlanadi:
1. Agar moddalar atom va molekulalardan tashkil topgan bo’lsa, nega biz ularni ko’rmaymiz?
Shunda ularning juda ham kichikligi, lekin ulardan ayrimlarini birgalikda o’lchab ko’rish mumkinligi aytiladi. O’lchash usuli darslikda keltirilgan. Molekula o’lchamining kichikligi solishtirish orqali ko’rsatiladi. Masalan, agar suv molekulasining yuz million donasini zich qilib bir qatorga terilsa, bor-yo’g’i 2 sm uzunlikka ega bo’ladi.
4. Darsni mustahkamlash.
Multimedaya darslikni ochib  savollarga javob yozish.  Quyidagi o’yinni tashkil etish.
Stabilitron
Stabilitron elektr zanjirining maʼlum qismidagi kuchlanishni birday tutib turish (barqarorlash) uchun ishlatiladigan ikki elektrodli gaz razryadli yoki yarim oʻtkazgichli asbob (diod). Ishi undan oʻtadigan tokning oʻzgarishiga qarab kuchlanishning qisman oʻzgarishiga asoslangan. Yarimoʻtkazgichli, toj razryadli va tutovchi razryadli xillari bor. Yarimoʻtkazgichli stabilitron uchun barqarorlovchi kuchlanish 3-180 V, toj razryadli stabilitron uchun 300 V-30 kV, tutovchi razryadli stabilitron uchun 70-160 V. stabilitronlar elektron asboblarda qoʻllanadi.
   5.  O’quvchilarni baholash. O’quvchilar darsdagi ishtirokiga qarab baholanadi.
6. Uyga topshiriq. Darslikdan Stabilitron – mavzusini o’rganish.  
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