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                                                   Kirish.
     Smeta qiymati — loyihalash materiallariga muvofiq qurilish uchun zarur boʻlgan mablagʻlar miqdori. Smeta qiymati kapital qoʻyilmalar miqdorini aniqlash, qurilishni moliyalashtirish, qurilish mahsulotlariga shartnoma narxlarini belgilash, tugallangan pudratchilar (qurilish-montaj, taʼmirlash-qurilish va boshqalar) uchun hisob-kitoblar uchun asos boʻladi) ish, asbob-uskunalarni sotib olish va uni qurilish ob’ektlariga yetkazib berish xarajatlarini toʻlash, shuningdek, jamlanma smetada nazarda tutilgan mablagʻlar hisobidan boshqa xarajatlarni qoplash.
    Hisob-kitoblar pudratchi brigada qurilish tashkiloti tomonidan imzolangan shartnomalar boʻyicha tuziladi, uning ortida ob’ektning haqiqiy qurilishi yotadi — hujjat bino va inshootlarning kapital qurilishini moliyalashtirish uchun zarur boʻlgan mablagʻlarni aniqlash uchun ishlab chiqiladi, Haqiqiy umumiy loyiha smetasiga mos kelish uchun yirik yoki murakkab loyihalar uchun rus smetasining buzilgan pozitsiyalarining dastlabki mavjudligi loyihani ishlab chiqishda operativ moliyaviy nazoratni amalga oshirishga imkon bermaydi. Biroq, vaqt va resurslarni sarflashning oʻrtacha yagona meʼyorlari asosida qurilishda smeta narxlari tizimiga ruscha yondashuv Rossiya byudjet tashkilotlari va byudjet mablagʻlarini taqsimlash uchun mas’ul boʻlgan tashkilotlar uchun shubhasiz afzalliklarga ega, chunki bu imkon beradi. siz smeta hujjatlarini tekshirishning aniq va standart yondashuvlari va qoidalarini belgilashingiz, shuning uchun byudjet xarajatlarini hisobga olishingiz kerak.
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                           S=Squr+Smont+Susk+Sbosh+Szah,
   Bunda S – qurilishning smeta qiymati; Squr – qurilish ishlari xarajatlari; Smont – uskunalarni montaj qilish xarajatlari; Susk – uskuna, asbob va inventarlarni harid qilish xarajatlari; Sbosh – boshqa kapital xarajatlar; Szah – kutilmagan ishlar va xarajatlar uchun,zaxira.
               Qurilish smeta qiymatining tarkibi.
    Qurilish va montaj ishlarining smeta qiymati to’g’ri xarajatlar, egri xarajatlar va rejalashtirilgan foyda summasini ifoda etadi.
To’g’ri xarajatlar bevosita qurilish-montaj ishlarini bajarish bilan bog’liq va quyidagilarni o’z ichiga oladi: ishchilarning asosiy ish haqi; material, konstruksiya, detal va yarim tayyor mahsulotlar qiymati; mashina va mexanizmlarni ishlatish/ekspluatatsiya qilish,xarajatlari.
      Asosiy ish haqiga qurilish va montaj ishlari, shuningdek ombordan qurilish joyigacha materiallari etkazib berishda band bo’lgan ishchilarning ishbay va vaqtbay ish haqi kiradi. Ish haqining bir qismi qurilish-montaj ishlari smeta qiymatining boshqa moddalariga kiritiladi. Masalan: qurilish materiallarini yuklash, transportirovka qilish va ortib tushirishda band bo’lgan ishchilarning ish haqi materiallar narxiga kiritiladi; mashinalarda ishlayotgan ishchilarning ish haqi mashinalarni ekspluatatsiya qilish xarajatlariga kiritiladi; injener-texnik ishchilar va xizmatchilar ish haqi ustama xarajatlarga kiritiladi.
Materiallar, konstruksiyalar, detallar va yarim tayyor mahsulotlar smeta qiymati tarkibiga: materiallarni shartnomada kelishilgan narxlarda xarid qilish xarajatlari, o’rash, rekvizitlash, obyekt oldidagi qurilish omborigacha etkazib berish xarajatlari, shuningdek o’rash-saqlash xarajatlari,kiradi.
      Mashina va mexanizmlarni ekspluatatsiya qilish xarajatlari tarkibiga: mashina va mexanizmlarni qurilish maydoniga etkazib berish, obyektdan obyektga ko’chirish, montaj va demontaj qilish xarajatlari; amortizatsiya ajratmalari, mashinalarni kapital va joriy ta’mirlash hamda ularga texnik xizmat ko’rsatish uchun zarur bo’lgan xarajatlar; mashinistlar, motoristlar va boshqa xizmat ko’rsatuvchi xodimlar ish haqi; yoqilg’i-moylash va tozalash materiallari qiymati, almashtiriladigan moslamalar va boshqalarkiradi.
    Qurilish ishlab chiqarishini tashkil etish, boshqarish va unga xizmat ko’rsatishga mo’ljallangan ustama sarf-xarajatlardan farqli o’laroq, bevosita qurilish-montaj ishlarini bajarish bilan bog’liq emas va qurilish ishlab chiqarishni normal faoliyat ko’rsatishi uchun zarur bo’lgan sharoitlarni yaratishga ketgan xarajatlarni ifoda etadi.
       Ustama sarflarga quyidagi xarajat moddalari kiradi:
- ma’muriy-xo’jalik xarajatlari (ma’muriy-xo’jalik xodimlari ish haqi; ijtimoiy ehtiyojlarga ajratmalar; kompyuterlar, bino va inshootlar, xizmat engil mashinasini tutib turish va ekspluatatsiya qilish; ma’muriy-xo’jalik xodimlari foydalanadigan asosiy fondlarni ta’mirlash; ma’muriy xodimlarga xizmat ko’rsatishda foydalaniladigan asosiy fondlar bo’yicha amortizatsiya ajratmalari (ijara haqi); maslahatlar, axborotlar va auditorlik xizmatlari uchun haq to’lash; pochta-telegraf, kanselyariya, bosmaxona va boshqa ma’muriy-xo’jalik xarajatlari;
- qurilish ishchilariga xizmat ko’rsatish xarajatlari (tayyorlov, qayta tayyorlov, ijtimoiy ehtiyojlarga ajratmalar, sanitar-gigiyenik va xo’jalik sharoitlari bilan ta’minlash, mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi);
- qurilish maydonlarida ishlarni tashkil etish xarajatlari (arzon va tez eskiruvchi asbob-uskuna va inventarlarni eskirishi va ularni ta’mirlash; kashfiyot va ratsionalizatorlik; geodeziya va qurilish ishlarini loyihalashtirish xarajatlari; ishlab chiqarish laboratoriyalarini tutib turish; qurilish maydonlarini obodonlashtirish va tutib turish; qurilish miqyosiga ko’ra,qurilish,bo’linmalarini,tayyorlash);
- boshqa xarajatlar (majburiy sug’urta, bank kreditlari bo’yicha to’lovlar; reklama, ko’rgazma va yarmarkalarda ishtirok etish; soliqlar, yig’imlar, to’lovlar va boshqa majburiy ajratmalar, ishchilarni yig’ish va ularni xizmat safariga yuborish, taqdimotlar o’tkazish va buyurtmachilar tomonidan qoplanadigan boshqa xarajatlar).
Smeta foydasi - qurilish tashkilotining alohida (umumiy) xarajatlarini qoplash uchun zarur bo’lgan va ishlar tannarxiga qo’shiladigan mablag’lar summasi. Smeta foydasiga daromad solig’ini to’lash xarajatlari, ishlab chiqarishni rivojlantirish, ishchilarni moddiy rag’batlantirish va ijtimoiy sohani rivojlantirish xarajatlari kiradi.
    Uskuna, moslama, instrument va ishlab chiqarish inventarlarini xarid qilish xarajatlariga: loyihada ko’zda tutilgan montaj qilinadigan va montaj qilinmaydigan (transport vositalari, avtomashinalar, traktorlar, elektrovozlar, vagonlar va boshqalar) texnologik, ko’tarma-transport, energetik va boshqa uskunalarni xarid qilish, idishga solish, o’rash, qadoqlash va qurilish maydoniga yetkazib berish xarajatlari; qurilayotgan obyektlarni ekspluatatsiya qilish ularsiz mumkin bo’lmagan moslama va inventarlarni xarid qilish yoki ularni tayyorlash xarajatlari kiradi.
    Qurilish smeta qiymatiga kiruvchi boshqa kapital sarflar tarkibiga: loyiha qidiruv ishlarini amalga oshirish xarajatlari; maydonini o’zlashtirish xarajatlari (qurilish maydonini tartibga keltirish, qurilish munosabati bilan ko’chirish va boshqalar); korxona uchun kadrlarni tayyorlash xarajatlari; ishchilarga turli kompensatsiya va qo’shimcha to’lovlar.
     Smeta qiymatida nazarda tutilgan, umumiy qurilish qiymatining ma’lum bir foizi hisobida kutilmagan ishlar va xarajatlar bo’yicha zaxira loyihalashtirish jarayonida har doim ham hisobga olinavermaydigan, ammo loyihaviy qarorlarni batafsil ko’rib chiqishda, shuningdek qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish jarayonida kelib chiqishi mumkin bo’lgan ishlar qiymatini va xarajatlarni kompensatsiyalash uchun mo’ljallangan.
     Ta’kidlangan xarajatlarning korxona, bino va inshootlar qurilishini umumiy qiymatidagi ulushi qurilayotgan obyektlarning maqsadi va ishlar xususiyati (yangi qurilish, rekonstruksiya, mavjud yoki vaqtinchalik to’xtatilgan korxonalarni texnik qayta qurollantirish) dan kelib chiqadi.
Shuni ta’kidlab o’tish joizki, qimmatbaho mashina va agregatlar o’rnatiladigan sanoat korxonalari qurilishida uskunalar xarid qilish va montaj qilish smeta xarajatlarining asosiy qismni tashkil etadi. Texnik qayta qurollantirishda asosiy xarajatlar uskuna va uni montaj qilishga, ijtimoiy-madaniy soha obyektlarini qurishda – qurilish montaj ishlarini amalga,oshirishga,to’g’ri,keladi.
    Qurilishning smeta qiymatini aniqlash uchun uchta usuldan foydalaniladi: bazis-kompensatsion, resursli va resurs-indeksli usullar.
    Bazis-kompensatsion usulda smeta hujjatlari mavjud smeta me’yorlariga asosan tuziladi. Bu yerda obyekt qiymati haqiqatda qilingan xarajatlardan shakllanadi va faqat qurilish yakunlangandan keyin to’liq aniqlanishi,mumkin.
Ushbu usul yordamida qiymat ikki bosqichda aniqlanadi:
- birinchi (loyihalashtirish) bosqichda – bazis darajada bazis qiymatning inflyatsiya munosabati bilan kutiladigan o’sishi ehtimoli bilan;
- ikkinchi (qurilish jarayoni) bosqichda – ishlar, xizmatlar, uskunalar va boshqalarga haq to’lashda birinchi bosqichda belgilangan narx va tariflarning real o’zgarishi natijasida qo’shimcha xarajatlar hisobga olinadi.
    Qurilishning jami qiymati uning bazis darajasi va ishlatiladigan resurslar uchun narx va tariflarni o’sishi natijasidagi barcha boshqa qo’shimcha xarajatlar yig’indisidan iborat bo’ladi.
Resursli usul loyihani amalga oshirish uchun zarur bo’lgan xarajatlar (resurslar) elementlarini joriy (kutilayotgan) narxlar va tariflarda kalkulyatsiyalashdan iborat. Tannarx (ishlab chiqarishni kelgusi xarajatlari) kalkulyatsiyasi materiallar, buyum va konstruksiyalarga bo’lgan ehtiyojning natural birliklardagi ifodasi, qurilish maydoniga etkazib berish va masofa, qurilish mashinalarini ekspluatatsiya qilish vaqti, ishchilarning ish haqi to’g’risidagi ma’lumotlar asosida amalga oshiriladi.
    Resurslarga bo’lgan ehtiyojni aniqlash uchun:
- obyektlarni loyihalashtirishda tuziladigan materiallarga bo’lgan talab qaydnomasi;
- loyihalashtirish hujjatlarining «Qurilishni tashkil etish» bo’limida keltiriladigan ishchilarning mehnat sarfi va qurilish mashinalarining ishlatish,vaqti,haqidagi,ma’lumotlar;
- materiallar sarfining ishlab chiqarish me’yorlari;
- resurs bo’yicha smeta me’yorlari yig’indisidan foydalaniladi.
   Tegishli ishlar qiymatini aniqlashda ishlatiladigan resurslar odatda, bino (inshoot)ning butun yoki bir qismi bo’yicha, yig’indi ko’rinishida hisoblanadi. Jami resurs ko’rsatkichlari baholanishi lozim. Resurslar sarfi bo’yicha yig’ma ko’rsatkichlarni hisoblash uchun dastlab, obyektda bajariladigan har bir ish bo’yicha resurslar hajmi ajratib ko’rsatilgan lokal resurs qaydnomasini tuzib olish zarur bo’ladi.
Investor uchun resurslar qiymatini aniqlashda narxlarning ham bazis, ham joriy (kutilayotgan) darajasida amalga oshirish maqsadga muvofiq. Faqat joriy narxlar darajasini qo’llashga yo’l qo’yiladi.
    Mehnat resurslari bo’yicha jami ma’lumotlar quyidagicha baholanadi:- bazis darajada - me’yorlarda ko’zda tutilgan o’rtacha smeta ish haqi asosida;
- joriy (kutilayotgan) darajada - qurilish-montaj ishlarida va yordamchi xo’jaliklarda band bo’lgan ishchilarning haqiqatdagi o’rtacha mehnat haqi asosida, ammo me’yorda belgilangan mahsulot tannarxiga kiritiladigan o’rtacha ish haqi miqdoridan oshmagan,holda.
   Qurilish mashinalari bo’yicha jami ma’lumotlar quyidagicha baholanadi:
- bazis darajada - qurilish mashinalari ekspluatatsiyasi smeta me’yorlari va,narxlari,bo’yicha;
- joriy (kutilayotgan) darajada - qurilish mashinalarini ekspluatatsiya qilish bo’yicha joriy narxlar haqidagi ma’lumotlar asosida.
       Material resurslar quyidagicha baholanadi:
- bazis darajada - materiallar, buyumlar va konstruksiyalarni smeta,narxlari,bo’yicha;
- joriy darajada - materiallar, buyumlar va konstruksiyalarning transport va tayyorlov-saqlash xarajatlarini haqiqatdagi narxlari bo’yicha.
         Ustama xarajatlar quyidagicha aniqlanadi:
- xarajat moddalari bo’yicha kalkulyatsiyalash orqali ma’lum bir qurilish tashkiloti uchun individual ustama xarajatlar me’yorlari asosida;
- qurilish va montaj ishi turlari bo’yicha ustama xarajatlar ko’rsatkichlaritizimi,asosida;
- ustama xarajatlarga oid amaldagi me’yorlar asosida.
    Ustama xarajatlarni hisoblash variantini buyurtmachi (investor) va pudratchi tashkilot qabul qiladi. Ustama xarajatlarni aniqlash asosi bo’lib to’g’ri xarajatlarning smeta qiymati yoki haqiqatdagi quruvchi-ishchilar va mexanizatorlarning mehnat haqiga ajratilgan mablag’ miqdori xizmat qiladi.
     Ish haqining haqiqiy miqdorini quyidagi usullar orqali aniqlash,mumkin:
- ishchilarning smetadagi ish haqini, qo’shimcha ish haqini hisobga olgan holda, uning statistik o’zgarish indeksiga ko’paytirish,orqali;
- statistik hisobotlar yoki buxgalteriya hisobining haqiqiy ish haqi haqidagi,ma’lumotlari,asosida.
     Lokal resurs smetasi hisobidagi smeta foydasi quyidagicha aniqlanadi:
- ma’lum tashkilot uchun smeta foydasida ko’zda tutiladigan xarajatlar moddalarini kalkulyatsiyalash orqali olingan individual me’yor,bo’yicha;
-umumtarmoq,me’yor,bo’yicha.
     Smeta foydasi miqdorini hisoblash variantini tanlash to’g’risida yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tashkilot tomonidan qabul qilinadi. Smeta foydasini aniqlash asosi bo’lib quruvchi ishchilar va tashkilotchilar ish haqining haqiqiy miqdori yoki pudrat ishlarining tannarxi,xizmat,qiladi.
Resurs-indeksli usul - bu resurs mexanizmini resurslar (material, texnik, mehnat, uskuna, xizmat) indekslari tizimi bilan uyg’unligidir.
    Indekslar mahsulotlar qiymati, narxi yoki resurslarning joriy (kutiladigan) darajadagi qiymatini narxlarning bazis darajasiga nisbatidir. Ular miqdoriy ko’rsatkichlarda bo’lmaydi va odatda, o’nli kasrda ikki xonadan ko’p bo’lmagan xonada ifodalanadi.
Investitsion jarayonning turli bosqichlarida qurilish qiymatini aniqlash uchun joriy va kutilayotgan indekslar tizimidan foydalanish tavsiya etiladi. Joriy indekslarni aniqlash uchun informatsion asos bo’lib statistik hisobotlar, birlamchi buxgalteriya hisobi ma’lumotlari, hamda narx shakllanishi hududiy markazlari tomonidan tashkil etilgan maxsus statistik,kuzatuvlarnatijalarixizmatqiladi.
     Kutiladigan indekslar quyidagilar orqali topiladi:
- o’tgan kvartal yoki oylarda narxlar dinamikasi ko’rsatkichlarini statistik qayta,ishlash,orqali;
- inflyatsiya va energiya tashuvchilarga bo’lgan narxlarning o’sish omillari,va,ularning,tahlili;
- investorlar va pudrat tashkilotlari tomonidan olib boriladigan inflyatsiyaga qarshi tadbirlar va narxni muvofiqlashtirish bo’yicha tadbirlarning narxlar darajasiga ta’sirining miqdoriy tahlili.
     Bazis davrda aniqlangan smeta qiymatini har bir qatori (bo’limi) ni tegishli joriy (kutiladigan) indeksga ko’paytirish, keyinchalik smeta bo’yicha jami natijani qo’shish orqali joriy (kutiladigan),narxlar,darajasiga,keltiriladi.
Resursli va resurs-indeksli usullardan, ularning mulkiy va tashkiliy shaklidan qat’i nazar, investitsion jarayonning barcha ishtirokchilari – buyurtmachi (investor), loyiha va pudrat tashkilotlari foydalanishi mumkin. Ushbu usullarning qo’llanilishi texnik-iqtisodiy asoslashni hisobga olgan holda, texnik hujjatlarni ishlab chiqishning barcha bosqichlarida amal qiladi.
                                Taxminiy xarajat
    U toʻgʻridan-toʻgʻri va qoʻshimcha xarajatlarni, shuningdek, rejalashtirilgan jamgʻarmalar miqdorini hisoblashni oʻz ichiga oladi.Toʻgʻridan-toʻgʻri - bu materiallar, asbob-uskunalar va ish haqini sotib olish xarajatlari.Qurilish jarayonini boshqarish va saqlash uchun qoʻshimcha xarajatlar talab qilinadi. Ushbu xarajatlarni hisoblash uchun nisbatlardan foydalaniladi.Rejalashtirilgan tejamkorlik kompaniya xarajatlarini qoplaydigan taxminiy foyda deyiladi. Ular modernizatsiya, infratuzilmani rivojlantirish xarajatlarini o'z ichiga oladikorxonalar, xodimlar mehnati uchun munosib sharoitlar yaratish.
     Smeta qiymati - kapital qo'yilmalarning umumiy miqdorini, mahsulot va materiallarning shartnoma narxlarini aniqlash uchun asosiy qiymat. Qurilish smetalarining qanday turlari borligini ko‘rib chiqing.
             Hisob-kitob hujjatlari haqida umumiy ma'lumot.
   Mutaxassislarning ta'kidlashicha, yirik loyihalar uchun hisob-kitoblar professionallardan buyurtma qilinishi kerak.Ish turlari boʻyicha smeta ish hujjatlarining ajralmas qismi hisoblanadi. Uning dizayni uchun bir qator talablar mavjud. Qoida tariqasida, smeta loyiha bilan bir vaqtda tuziladi
     Taxminiy hisob-kitoblar, odatda, Buyurtmachi (Toʻlovchi) va Pudratchi (pudratchi) manfaatlarining chorrahasida boʻladi. Shunga koʻra, Buyurtmachining iqtisodiy manfaatlari smeta qiymatini (yakuniy smeta) minimallashtirishdan, Pudratchi esa, aksincha, ushbu xarajatlarni maksimal darajada oshirishdan iborat. Kompromis yechimga odatda uchta usuldan biri bilan erishiladi:
1. Taraflar tomonidan ilgari surilgan dalillar va qoʻllab-quvvatlovchi materiallarni hisobga olgan holda smetani moddama-modda muhokama qilish. Bu holda smeta tomonlar tomonidan ochiq va kelishilgan hujjatdir. Bunday muhokamalarda hal qiluvchi ovoz odatda Buyurtmachiga tegishli.
2. Raqobat asosida. Buyurtmachi eʼlon qilingan narx va Pudratchining obroʻsini hisobga olgan holda eng jozibador taklifni tanlaydi. Bu holda smeta savdo ishtirokchilarining pozitsiyalarini aniqlash uchun moʻljallangan yopiq hujjatdir.
3. Loyihaning qiymati boʻyicha qaror siyosiy darajada qabul qilinadi va rasmiy asoslash vazifasi smetaga yuklanadi. Bunday holda, baholovchining sanʼati umumiy smetani maʼlum bir narxga malakali tuzatishda ifodalanadi.
Hisob-kitoblar professional smetachilar tomonidan tayyorlanadi, ular hisob-kitob qilinadigan ish texnologiyasini yaxshi bilishlari kerak. Loyiha institutlarida yirik byudjet boʻlinmalari toʻplangan.
                              Mahalliy hisoblar
     Ular ma'lum bir ish turi yoki bitta ob'ekt uchun tuzilgan. Ushbu turdagi smeta ish va xarajatlarning taxminiy hajmi aniqlanmagan hollarda qo'llaniladi.Hisoblash shartnoma narxlarida amalga oshiriladi. Ilovada yoki smetaning o'zida barcha materiallar ro'yxati ularning har birining birlik narxini ko'rsatgan holda berilgan. Yakuniy qismda, bo'ladigan barcha materiallarning umumiy qiymatimuayyan turdagi ishlarni yoki butun ob'ektni bajarishda foydalaniladi.
     Mahalliy hisob -kitoblar birlamchi byudjet hujjatlari boʻlib, ish hujjatlari (IH), ishchi chizmalarni ishlab chiqish jarayonida aniqlangan hajmlar asosida binolar va inshootlar yoki umumiy uchastka ishlari uchun ishlarning ayrim turlari va xarajatlari uchun tuziladi.
    Mahalliy hisob -kitoblar ish hajmi va xarajatlari yakuniy aniqlanmagan va loyiha hujjatlari asosida aniqlanishi kerak boʻlgan hollarda yoki ish hajmini, ularni amalga oshirishning mohiyati va usullarini aniq belgilash mumkin boʻlmagan hollarda tuziladi. loyihalash jarayonida va qurilish jarayonida koʻrsatilgan.
    Ob’ekt smetalari oʻz tarkibida mahalliy smetalardan olingan maʼlumotlarning yaxlitligi sifatida ob’ekt uchun birlashtiriladi va smeta hujjatlari boʻlib, ular asosida ob’ektlarning shartnoma narxlari shakllantiriladi. Ob’ekt bahosi bir nechta mahalliy hisob-kitoblardan olingan maʼlumotlarni umumlashtiradi.
    Obyekt baholari mahalliy hisob-kitoblardan, ularning hisob-kitoblaridan olingan maʼlumotlarning yaxlitligi sifatida ob’ekt uchun oʻz tarkibida birlashtiriladi va, qoida tariqasida, RD asosida aniqlanishi kerak.
Xarajatlarning ayrim turlari boʻyicha smeta hisob-kitoblari, qoida tariqasida, qurilish uchun smeta standartlarida hisobga olinmagan xarajatlarni qoplash uchun zarur boʻlgan mablagʻlar chegarasini aniqlash zarur boʻlgan hollarda tuziladi (masalan, : qurilish uchun yer uchastkasining olib qoʻyilishi munosabati bilan kompensatsiyalar, davlat organlarining qarorlari bilan belgilangan imtiyozlar va qoʻshimcha toʻlovlardan foydalanish bilan bogʻliq xarajatlar va boshqalar).
Qurilish ob’ektlari guruhi, qurilish maydonchasi, navbat, ishga tushirish majmuasi yoki ob’ekt boʻyicha qurilish qiymatining yigʻma smetasi tuziladi va ob’ektlar smetalari, mahalliy smeta va xarajatlarning ayrim turlari boʻyicha smeta maʼlumotlarini umumlashtiradi.

                                      Xulosa
    Qurilishning smeta qiymatini aniqlash uchun uchta usuldan foydalaniladi: bazis-kompensatsion, resursli va resurs-indeksli usullar.
Bazis-kompensatsion usulda smeta hujjatlari mavjud smeta me’yorlariga asosan tuziladi. Bu yerda obyekt qiymati haqiqatda qilingan xarajatlardan shakllanadi va faqat qurilish yakunlangandan keyin to’liq aniqlanishi mumkin.
    Ushbu usul yordamida qiymat ikki bosqichda aniqlanadi:
- birinchi (loyihalashtirish) bosqichda – bazis darajada bazis qiymatning inflyatsiya munosabati bilan kutiladigan o’sishi ehtimoli,bilan;
- ikkinchi (qurilish jarayoni) bosqichda – ishlar, xizmatlar, uskunalar va boshqalarga haq to’lashda birinchi bosqichda belgilangan narx va tariflarning real o’zgarishi natijasida qo’shimcha xarajatlar hisobga olinadi.

 
